Author: НПП "Гарант-Сервис"
Last saved by: Zaharova Marina
Document comments: Документ экспортирован из системы ГАРАНТ

Приложение 3
(справочное)

Перечень
веществ, продуктов и производственных процессов, канцерогенных для человека*(1)

1. Соединения и продукты, производимые и используемые промышленностью*(2)

N п/п | Наименование вещества, продукта | ПДК, мг/м3 | Особенности действия*(3)
| | максимальная | среднесменная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Асбесты: | | |
| - природные (хризотил, антофиллит, актинолит, тремолит, магнезиарфведсонит) и синтетические асбесты, а также смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 20% | 2 | 0,5 | Ф
| - асбестопородные пыли при содержании в них асбеста от 10 до 20% | 2 | 1 | Ф
| - асбестопородные пыли при содержании в них асбеста менее 10% | 4 | 2 | Ф
| - асбестоцемент неокрашенный и цветной при содержании в нем диоксида марганца не более 5%, оксида хрома не более 7%, оксида железа не более 10% | 6 | 4 | Ф
2 | Бензол+ | 15 | 5 |
3 | Бенз(а)пирен | - | 0,00015 |
4 | Бериллий и его соединения (в пересчете на Be) | 0,003 | 0,001 | А
5 | Бисхлорметиловый и хлорметиловый (технические) эфиры: хлорметоксиметан+ (по хлору) | 0,05 | - |
6 | Возгоны каменноугольных смол и пеков при среднем содержании в них бенз(а)пирена: | | |
| менее 0,075% | - | 0,2 |
| 0,075-0,15% | - | 0,1 |
| 0,15-0,3% | - | 0,05 |
7 | Кадмий и его соединения: | | |
| Кадмий и его неорганические соединения | 0,05 | 0,01 |
| Кадмий ртуть теллур (твердый раствор) /контроль паров ртути/ | 1 | - |
| Октадеканоат кадмия | 0,3 | 0,1 |
8 | Масла минеральные нефтяные (неочищенные и не полностью очищенные)*(4) | 5 | - |
9 | Мышьяк, неорганические соединения (по мышьяку) | 0,04 | 0,01 |
10 | Никель и его соединения: | | |
| - никель, никель оксиды, сульфиды и смеси соединений никеля (файнштейн, никелевый концентрат и агломерат, оборотная пыль очистных устройств (по Ni) | 0,05 | - | А
| - никеля соли в виде гидроаэрозоля (по Ni) | 0,05 | - | А
| - никель тетракарбонил | 0,005 | - | О, А
| - никель хром гексагидрофосфат гидрат (никельхромфосфат) (по Ni) | 0,05 | - | А
| - гептаникель гексасульфид | 0,15 | 0,05 | А
11 | Сажи черные промышленные с содержанием бенз(а)пирена не более 35 мг/кг | - | 4 | Ф
12 | Хлорэтен (винилхлорид) | 5 | 1 |
13 | Хрома шестивалентного соединения: | | |
| - хром (VI) триоксид+ | 0,03 | 0,01 |
| - хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr(+6) | 0,03 | 0,01 | А
| - дихромовая кислота, соли (в пересчете на Cr(+6) | 0,01 | - | А
14 | Эпоксиэтан (этиленоксид) | 3 | 1 |

*(1) Извлечения из ГН 1.1.725-98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека", ГН 1.2.1841-04 (Дополнения и изменения N 1 к ГН 1.1.725-98), ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны".
*(2) Вещества, имеющие гигиенический норматив (ПДК) для воздуха рабочей зоны.
*(3) Дополнительно к канцерогенному эффекту приведены особенности биологического действия вещества: А - аллерген, О - вещества с остронаправленным механизмом действия, Ф - аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.
*(4) При контроле кроме аэрозоля масла дополнительно определяют содержание бенз(а)пирена в воздухе рабочей зоны.

2. Производственные процессы

N п/п

Наименование процесса

Вещества для контроля воздуха*(1)

ПДК,
мг/м3

1 | 2 | 3 | 4
1 | Деревообрабатывающее и мебельное производство в закрытых помещениях с использованием: | |
| фенолформальдегидных смол | формальдегид | -/6
| | фенол | 0,05
| | древесная пыль | 0,1
| карбамид-формальдегидных смол | формальдегид | -/6
| | древесная пыль | 0,5
2 | Медеплавильное производство: плавильный передел, конверторный передел, огневое и электролитическое рафинирование меди | никель и его соединения | 0,05
| | мышьяк и его соединения | 0,04/0,01
| | бенз(а)пирен | 0,00015
3 | Производство изопропилового спирта сильнокислотным процессом | серная кислота | 1
4 | Производство кокса, переработка каменноугольной, нефтяной и сланцевой смол, газификация угля | возгоны каменноугольной смолы и пека | 0,2/0,05*(2)
| | бен(а)пирен | 0,00015
5 | Производство резины и изделий из нее: | |
| подготовительное, основное и вспомогательное производство резины, шин, обуви, резино-технических изделий | сажи черные | -/4
| | бенз(а)пирен | 0,00015
| отделение вулканизации | газы шинного производства (вулканизационные газы) | 0,5
| изготовление обуви из поливинилхлорида | хлорэтен (винила хлорид | 5/1
| | проп-2-енонитрил (акрилонитрил) | 1,5/0,5
| | бенз(а)пирен | 0,00015
| прессование обуви с вулканизацией | газы шинного производства (вулканизационные газы) | 0,5
6 | Производство технического углерода | сажи черные | -/4
| | бенз(а)пирен | 0,00015
7 | Производство угольных, графитовых изделий, анодных и подовых масс (с использованием пеков), обожженных анодов | бенз(а)пирен | 0,00015
| | углерода пыли (коксы) | -/6
8 | Производство чугуна и стали (агломерационные фабрики, доменное и сталеплавильное производство, горячий прокат) и литья из них | *(3) |
9 | Электролитическое производство алюминия с использованием самоспекающихся анодов | *(3) |
10 | Производственные процессы, связанные с экспозицией к аэрозолю сильных неорганических кислот, содержащих серную кислоту | серная кислота | 1
11 | Производство 1,1-Диметилгидразина | |
12 | Комбинированная химиотерапия с использованием винкристина, прокарбазина, преднизолона, эмбихина и других алкилирующих агентов | *(4) | -

*(1) Вещества, предлагаемые для контроля, не обязательно относятся к канцерогенам.
*(2) В зависимости от содержания в возгонах бенз(а)пирена: менее 0,075% - ПДК 0,2 мг/м3, от 0,075 до 0,15% - 0,1 мг/м3, от 0,15 до 0,3% - 0,05 мг/м3.
*(3) В зависимости от технологического процесса.
*(4) Контроль не проводится, условия труда для медицинского персонала, проводящего химиотерапию, относят к 3.4 классу вредности.